**ИП «Катков А.В.»**

МО, г. Талдом, ул. Советская, д.46 8(916)900-82-86

Прайс-лист **от 01.04.2014**

Битумный волнистый лист **«Corrubit», «**NULINE»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Размер, мм****Дл х ш х тощ** | **Вес****Кг\лист** | **Ед. изм.** | **Цена, руб.** |
| Битумный волнистый лист «Corrubit»(зеленый, коричневый, красный) | 2000 х 930 х 2,4 | 5,8 | шт | 370 |
| Конек треугольный битумный(зеленый, коричневый, красный) | 2000  |  | шт | 400 |
| Колпачек для гвоздей (зеленый, коричневый, красный) |  |  | шт | 1 |
| Еврошифер NULINE матовый (зеленый, коричневый, красный) | (2000х1000) |  | шт | 370 |
| Гвозди с колпачком NULINE | 100шт |  | уп | 120 |

 **Композитная черепица «Gerard»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** (ширина) | **Размер, мм**Дл.полная\раб | **Вес****Кг\лист** | **Площадь листа, м²** | **Цена, руб.** |
| Композитная черепица «Gerard» Classic, Heritage II, Shake, Shingle, Milano (в 1 м² - 2,14 шт) | 1320 \ 1265 | 3,05 | 0,46 | 475 |
| Конек полукруглый 190  | 430 \ 405 | 0,63 |  | 265 |
| Торцевой конек пластик 190 | 425 \ 400 | 0,52 |  | 1050 |
| Заглушка конька 190 |  | 0,15 |  | 125 |
| Конек треугольный 165 | 405 \ 370 | 0,51 |  | 230 |
| Заглушка треугольного конька 165 |  | 0,09 |  | 110 |
| Y-обр. тройной конек 190 (уклон кровли 15 – 30 гр) пластик |  | 0,8 |  | 3060 |
| Y-обр. тройной конек 190 (уклон кровли 30 – 45 гр) пластик |  | 0,78 |  | 3060 |
| Фронтонная планка 130 х 70 | 2000 \ 1900 | 2,39 |  | 720 |
| Конек прямоугольный 52 х 52 | 2000 \ 1900 | 1,51 |  | 480 |
| Карнизная планка  | 2000 \ 1900 | 1,74 |  | 650 |
| Ендова  | 2000 \ 1900 | 2,86 |  | 855 |
| Примыкание к стене | 2000 \ 1900 | 1,64 |  | 490 |
| Подконьковая\ пристенная планка | 1308 \ 1215 | 1,08 |  | 530 |
| Вентиляционный выход GG 15-45 пластик или GG 110 | 150 х 150110 |  |  | 5000 |
| Ремонтный набор (каменная крошка+колорированный клей) |  | 850 |
| Плоский лист | 2000 х 490 | 5 |  | 1050 |
| Гвозди окрашенные 50мм | Упаковка 5 кг на 100 м² | 2150 |